Návod pre sud na vodu.

1. Sud na vodu musí byť vždy osadený na pevný podklad (betón, zámková dlažba a podobne, nie na zem, ktorá sa môže časom váhy vody stlačiť a prísť k prevrhnutiu nádoby) a rovný podklad, aby neprišlo k prevrátenie
2. Pred naplnením vody je potrebné osadiť ventily do požadovaných otvorov.
3. Pre zazimovanie suda je potrebné sud vyprázdniť, a odpojiť od zvodu – pokiaľ je napojený, a ak máte možnosť ho uskladniť na miesto, kde je teplota vyššia ako 0°, čím predĺžite životnosť suda.

Návod pre plastovú kaďu

1. Kaďu je potrebné osadiť na pevný podklad (betón, zámková dlažba) – pokiaľ bude kaďa používaná ako ochladzovacia odporúčame ju podsypať ešte pieskom alebo jemný štrkom.
2. Pre umiestnenie na paletu sa musí celý obvod kade nachádzať na palete, pretože by mohlo prísť k poškodeniu – popraskaniu presahujúcej časti kade.
3. Pri zakopaní kade na úroveň terénu je potrebné pri zasýpaní kaďu postupne napúšťať vodou, aby neprišlo k jej deformácií.
4. Kaďu pred osadením skontrolujte, či nie je poškodená a na vonkajšej spodnej strane nie sú výčnelky, ktoré vznikajú pri výrobe a mohli by poškodiť kaďu – stačí odrezať pílkou.
5. Kaďa nie je UV stabilizovaná ani mrazuvzdorná.